地 質 分 析 結 果 証 明 書
年　　月　　日　
　　　　　　　様
分析機関名　　　　　　　　　　
代　表　者　　　　　　　　　
所　在　地　　　　　　　　　　
電　話　番　号　　　　　　　　　　
環境計量士　　　　　　　　　
　　　　　　年　　月　　日に依頼のあった検体について、平成３年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（検体区分　　　　　　）	
計 量 の 対 象

単　位	測定値	定量
下限値	基準値	測　　　　定　　　　方　　　　法	
カドミウム	㎎/ι			0.01	日本工業規格　Ｋ0102　55、昭和46．環告第59号付表１	
全シアン	㎎/ι			不検出	日本工業規格　Ｋ0102　38（38.1.1の方法を除く）	
有機燐	㎎/ι			不検出	昭和49．環告第64号付表１、日本工業規格　Ｋ0102
31.1のガスクロマトグラフ法以外のもの	
鉛	㎎/ι			0.01	日本工業規格　Ｋ0102　54、昭和46．環告第59号付表１	
六価クロム	㎎/ι			0.05	日本工業規格　Ｋ0102　65.1、昭和46．環告第59号付表１	
砒素	㎎/ι			0.01	日本工業規格　Ｋ0102　61、昭和46．環告第59号付表２	
総水銀	㎎/ι			0.0005	昭和46．環告第59号付表３	
アルキル水銀	㎎/ι			不検出	昭和46．環告第59号付表４、昭和49．環告第64号付表４	
ＰＣＢ	㎎/ι			不検出	昭和46．環告第59号付表５	
ジクロロメタン	㎎/ι			0.02	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.2	
四塩化炭素	㎎/ι			0.002	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5	
1.2-ジクロロエタン	㎎/ι			0.004	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.1、5.3.2	
1.1-ジクロロエチレン	㎎/ι			0.02	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.2	
シス-1.2-ジクロロエチレン	㎎/ι			0.04	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.2	
1.1.1-トリクロロエタン	㎎/ι			１	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5	
1.1.2-トリクロロエタン	㎎/ι			0.006	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5	
トリクロロエチレン	㎎/ι			0.03	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5	
テトラクロロエチレン	㎎/ι			0.01	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5	
1.3-ジクロロブロペン	㎎/ι			0.002	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.1	
チウラム	㎎/ι			0.006	昭和46．環告第59号付表６	
シマジン	㎎/ι			0.003	昭和46．環告第59号付表７第１、第２	
チオベンカルブ	㎎/ι			0.02	昭和46．環告第59号付表７第１、第２	
ベンゼン	㎎/ι			0.01	日本工業規格　Ｋ0125　5.1、5.2、5.3.2	
セレン	㎎/ι			0.01	日本工業規格　Ｋ0102　67.2、昭和46．環告第59号付表２	
農用地
田に限る	砒素	㎎/㎏			15	昭和50．総令第31号第１条第３項及び第２条	含有
試験	
	銅	㎎/㎏			125	昭和47．総令第66号第１条第３項及び第２条		
検体の性状	形状		色		匂い		
備考